**邻水县中医医院整体迁建项目**

**护士站、操作台、壁柜、更衣柜采购及安装市场询价公告**

一、项目名称：邻水县中医医院整体迁建项目护士站、操作台、壁柜、更衣柜采购及安装市场询价公告

二、询价要求：

1、供应商资格要求：具备生产和销售资质的供应商。

2、供应商须提供的资料：

（1）公司简介

（2）营业执照副本（复印件）

（3）法定代表人授权书（原件）

（4）法定代表人和授权代表人身份证（复印件）

（5）国家或省级强制性认可的相关证件（复印件）

（6）业绩佐证资料（近2年内的采购合同2份，复印件）

按照《邻水县中医医院钢质护士站、操作台、壁柜、更衣柜报价单》（见附件），完善表格内单价和总价即可，产品报价含设计、制作、运输、安装、人工、机械及各项税费等。

1. 供应商PDF资料要求：资料封面为（邻水县中医医院整体迁建项目护士站、操作台、壁柜、更衣柜采购及安装市场询价文件+公司全称及日期，封面需加盖公章有效），供应商将以上资料按先后顺序做成PDF格式将纸质文档交邻水县中医医院门诊部7楼整体迁建办公室，同时将电子版通过电子邮件发送至719639718@qq.com邮箱，所提供资料务必真实有效，如有弄虚作假者，一经发现不列入询价范畴。

四、资料递交截止时间：PDF文件为2021年01月14日下午17:00 时；纸质文档为2021年01月15日下午17:00 时。

五、询价结果的运用：本次市场询价经院内评审小组根据供应商提供的价格进行客观公正的综合评定，作为本项目政府采购招标控制价的参考。

六、联系方式：姜老师：15082667676

邻水县中医医院

                                  2021年01月12日

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **邻水县中医医院钢质护士站、操作台、壁柜、更衣柜报价单** | | | | | | |
| **序号** | **科室** | **品名** | **规格尺寸(mm)** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 1F大厅服务中心 | 服务台站体 | 14140\*300/650\*740/1180 | 米 | 14.14 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 5000\*380\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 14140\*730\*12 | 米 | 14.14 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 6760\*730\*12 | 米 | 6.76 |
| 不锈钢踢脚线 | 33480\*100\*1 | 米 | 33.48 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 4 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 4 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 8 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 2 | 1F儿保科导诊台 | 护士站站体 | 7070\*300/650\*740/1180 | 米 | 7.07 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 2500\*380\*12 | 米 | 2.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 7070\*730\*12 | 米 | 7.07 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 3380\*730\*12 | 米 | 3.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 16740\*100\*1 | 米 | 16.74 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 4 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 3 | 1F儿科输液区护士站 | 护士站站体 | 3885\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.885 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1800\*380\*12 | 米 | 1.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3885\*730\*12 | 米 | 3.885 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2680\*730\*12 | 米 | 2.68 |
| 不锈钢踢脚线 | 10370\*100\*1 | 米 | 10.37 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 4 | 1F儿科护士站 | 护士站站体 | 3885\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.885 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1800\*380\*12 | 米 | 1.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3885\*730\*12 | 米 | 3.885 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2680\*730\*12 | 米 | 2.68 |
| 不锈钢踢脚线 | 10370\*100\*1 | 米 | 10.37 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 5 | 1F中医门诊导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4785\*730\*12 | 米 | 4.785 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 6 | 1F护士站 | 护士站站体 | 3285\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3285\*690\*40 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2380\*730\*12 | 米 | 2.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9170\*100\*1 | 米 | 9.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 7 | 2F新生儿科护士站 | 护士站站体 | 5285\*300/650\*740/1180 | 米 | 5.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 2500\*380\*12 | 米 | 2.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5285\*730\*12 | 米 | 5.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 3380\*730\*12 | 米 | 3.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 13170\*100\*1 | 米 | 13.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 8 | 2F内科门诊导诊台 | 护士站站体 | 3285\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3285\*730\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2380\*730\*12 | 米 | 2.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9170\*100\*1 | 米 | 9.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 9 | 2F心电图候诊导诊台 | 护士站站体 | 3285\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3285\*730\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2380\*730\*12 | 米 | 2.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9170\*100\*1 | 米 | 9.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 10 | 2FB超诊断导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4785\*730\*12 | 米 | 4.785 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 11 | 2F内科门诊导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4785\*730\*12 | 米 | 4.785 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 12 | 3F产科接待台 | 护士站站体 | 5785\*300/650\*740/1180 | 米 | 5.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3000\*380\*12 | 米 | 3 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5785\*730\*12 | 米 | 5.785 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 3880\*730\*12 | 米 | 3.88 |
| 不锈钢踢脚线 | 14170\*100\*1 | 米 | 14.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 3 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 3 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 13 | 3FICU护士站 | 护士站站体 | 3000\*650\*740 | 米 | 3 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*730\*12 | 米 | 3 |
| 不锈钢踢脚线 | 8600\*100\*1 | 米 | 8.6 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 14 | 3F等候区护士站 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5000\*730\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 15 | 3F特检导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5000\*730\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 16 | 3F大外科门诊区导诊台 | 护士站站体 | 3285\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3285\*730\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 3380\*730\*12 | 米 | 3.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9170\*100\*1 | 米 | 9.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 17 | 3F妇科门诊导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5000\*730\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 18 | 3F产科门诊导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5000\*730\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 19 | 4F皮肤门诊区导诊台 | 护士站站体 | 3285\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3285\*730\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 3380\*730\*12 | 米 | 3.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9170\*100\*1 | 米 | 9.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 20 | 4F肛肠门诊区导诊台 | 护士站站体 | 3285\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.285 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3285\*730\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 3380\*730\*12 | 米 | 3.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9170\*100\*1 | 米 | 9.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 21 | 4F五官科门诊区导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5000\*730\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 22 | 4F口腔门诊区导诊台 | 护士站站体 | 4785\*300/650\*740/1180 | 米 | 4.785 | 门诊医技楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3285\*380\*12 | 米 | 3.285 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5000\*730\*12 | 米 | 5 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4165\*730\*12 | 米 | 4.165 |
| 不锈钢踢脚线 | 12170\*100\*1 | 米 | 12.17 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 2 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 23 | 1F护士站 | 护士站站体 | 3485\*300/650\*740/1180 | 米 | 3.485 | 住院楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1500\*380\*12 | 米 | 1.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3485\*730\*12 | 米 | 3.485 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2380\*730\*12 | 米 | 2.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 9570\*100\*1 | 米 | 9.57 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 24 | 2F护士站+后配柜 | 护士站站体 | 6885\*300/650\*740/1180 | 米 | 6.885 | 住院楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3500\*380\*12 | 米 | 3.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6885\*730\*12 | 米 | 6.885 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4380\*730\*12 | 米 | 4.38 |
| 不锈钢踢脚线 | 16370\*100\*1 | 米 | 16.37 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 4 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 4 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 推车柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4000\*600\*40 | 米 | 4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 25 | 3-4F护士站+后配柜 | 护士站站体 | 6885\*300/650\*740/1180 | 米 | 13.77 | 住院楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3500\*380\*12 | 米 | 7 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6885\*730\*12 | 米 | 13.77 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4380\*730\*12 | 米 | 8.76 |
| 不锈钢踢脚线 | 16370\*100\*1 | 米 | 32.74 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 8 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 8 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 4 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 推车柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 3.2 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 3.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4000\*600\*40 | 米 | 8 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 4.8 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 26 | 5-6F护士站+后配柜 | 护士站站体 | 6885\*300/650\*740/1180 | 米 | 13.77 | 住院楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3500\*380\*12 | 米 | 7 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6885\*730\*12 | 米 | 13.77 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4380\*730\*12 | 米 | 8.76 |
| 不锈钢踢脚线 | 16370\*100\*1 | 米 | 32.74 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 8 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 8 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 4 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 推车柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 3.2 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 3.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4000\*600\*40 | 米 | 8 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 4.8 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 27 | 7-17F护士站+后配柜 | 护士站站体 | 6885\*300/650\*740/1180 | 米 | 75.735 | 住院楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3500\*380\*12 | 米 | 38.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6885\*730\*12 | 米 | 75.735 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 4380\*730\*12 | 米 | 48.18 |
| 不锈钢踢脚线 | 16370\*100\*1 | 米 | 180.07 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 44 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 44 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 11 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 22 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 11 |
| 推车柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 17.6 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 17.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4000\*600\*40 | 米 | 44 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 26.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 11 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 11 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 11 |
| 28 | 1F导诊台 | 护士站站体 | 5570\*300/650\*740/1180 | 米 | 5.57 | 康复楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 1700\*380\*12 | 米 | 1.7 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 5570\*730\*12 | 米 | 5.57 |
| 抗菌防霉医用台面（立面外包） | 2580\*730\*12 | 米 | 2.58 |
| 不锈钢踢脚线 | 13740\*100\*1 | 米 | 13.74 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 1 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 1 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 29 | 7F护士站+后配柜 | 护士站站体 | 6885\*300/650\*740/1180 | 米 | 6.885 | 康复楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3500\*380\*12 | 米 | 3.5 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6885\*730\*12 | 米 | 6.885 |
| 不锈钢踢脚线 | 16370\*100\*1 | 米 | 16.37 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 4 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 4 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 2 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 1 |
| 推车柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4000\*600\*40 | 米 | 4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 30 | 8-13F护士站+后配柜 | 护士站站体 | 6885\*300/650\*740/1180 | 米 | 41.31 | 康复楼 |
| 抗菌防霉医用台面（上） | 3500\*380\*12 | 米 | 21 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6885\*730\*12 | 米 | 41.31 |
| 不锈钢踢脚线 | 16370\*100\*1 | 米 | 98.22 |
| 主机柜 | 300\*430\*680 | 个 | 24 |
| 钢制键盘架 | 标准 | 个 | 24 |
| 文件柜 | 400\*430\*680 | 个 | 6 |
| 三抽柜 | 400\*430\*680 | 个 | 12 |
| 单抽单开柜 | 400\*430\*680 | 个 | 6 |
| 推车柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 9.6 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 9.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4000\*600\*40 | 米 | 24 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 14.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 6 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 6 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 6 |
| 31 | 1F男衣帽间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 32 | 1F女衣帽间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 33 | 1F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 2400\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 34 | 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 35 | 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 36 | 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 37 | 1F药房值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 38 | 1F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 3900\*350\*650 | 米 | 3.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3900\*350\*500 | 米 | 3.9 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 常规药品柜 | 500\*600\*850 | 米 | 0.5 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 1000\*600\*850 | 米 | 1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3900\*600\*40 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 3900\*150\*1 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 39 | 1F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 药品保险柜 | 900\*600\*2000 | 米 | 0.9 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 40 | 1F配药室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 2400\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 41 | 1F注射室 | 无菌物品壁柜（上） | 1800\*350\*650 | 米 | 1.8 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 1800\*350\*500 | 米 | 1.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 1000\*600\*850 | 米 | 1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 药品保险柜 | 900\*600\*2000 | 米 | 0.9 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 1800\*600\*40 | 米 | 1.8 |
| 不锈钢踢脚线 | 1800\*150\*1 | 米 | 1.8 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 42 | 1F中医门诊治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 43 | 1F中医门诊治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 44 | 1F配药室 | 无菌物品壁柜（上） | 3400\*350\*650 | 米 | 3.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3400\*350\*500 | 米 | 3.4 |
| 双抽双开下柜 | 2400\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 1000\*600\*850 | 米 | 1 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3400\*600\*40 | 米 | 3.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 3400\*150\*1 | 米 | 3.4 |
| 45 | 1F处置室 | 储物壁柜（上） | 3600\*350\*650 | 米 | 3.6 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3600\*350\*500 | 米 | 3.6 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2800\*600\*850 | 米 | 2.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2800\*600\*40 | 米 | 2.8 |
| 不锈钢踢脚线 | 2800\*150\*1 | 米 | 2.8 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 46 | 1F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 47 | 1F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 48 | 1F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 门诊医技楼 |
| 49 | 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 50 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4400\*350\*650 | 米 | 4.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1000\*350\*500 | 米 | 1 |
| 可调节置物架（中） | 3400\*350\*500 | 米 | 3.4 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 1000\*600\*650 | 米 | 1 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 1000\*600\*850 | 米 | 1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 4400\*600\*40 | 米 | 4.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 4400\*150\*1 | 米 | 4.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 51 | 2F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 52 | 2F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 53 | 2F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 54 | 2F男值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 55 | 2F女值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 门诊医技楼 |
| 56 | 2F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 57 | 2F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 门诊医技楼 |
| 58 | 2F内科门诊治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 3200\*350\*650 | 米 | 3.2 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3200\*350\*500 | 米 | 3.2 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3200\*600\*40 | 米 | 3.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 3200\*150\*1 | 米 | 3.2 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 59 | 2F内科门诊治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 60 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 61 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 62 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 63 | 2F处置室 | 储物壁柜（上） | 3900\*350\*650 | 米 | 3.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3900\*350\*500 | 米 | 3.9 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 3100\*600\*850 | 米 | 3.1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3900\*600\*40 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 3900\*150\*1 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 64 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 65 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 66 | 3F女更衣间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 4 | 门诊医技楼 |
| 67 | 3F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 68 | 3F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 69 | 3F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 4 | 门诊医技楼 |
| 70 | 3F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 门诊医技楼 |
| 71 | 3F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 72 | 3F护士值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 73 | 3F医生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 74 | 3F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 75 | 3F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 76 | 3F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2200\*350\*650 | 米 | 2.2 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2200\*350\*500 | 米 | 2.2 |
| 单抽单开下柜 | 600\*600\*850 | 米 | 0.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2200\*600\*40 | 米 | 2.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 2200\*150\*1 | 米 | 2.2 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 77 | 3F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 4 | 门诊医技楼 |
| 78 | 3F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 79 | 3F处置室 | 储物壁柜（上） | 2300\*350\*650 | 米 | 2.3 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2300\*350\*500 | 米 | 2.3 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 1500\*600\*850 | 米 | 1.5 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2300\*600\*40 | 米 | 2.3 |
| 不锈钢踢脚线 | 2300\*150\*1 | 米 | 2.3 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 80 | 3F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 3400\*350\*650 | 米 | 3.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3400\*350\*500 | 米 | 3.4 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 1000\*600\*850 | 米 | 1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3400\*600\*40 | 米 | 3.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 3400\*150\*1 | 米 | 3.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 81 | 3F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2900\*350\*650 | 米 | 2.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2900\*350\*500 | 米 | 2.9 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 500\*600\*850 | 米 | 0.5 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2900\*600\*40 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 2900\*150\*1 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 82 | 3F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 83 | 3F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 84 | 3F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2900\*350\*650 | 米 | 2.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2900\*350\*500 | 米 | 2.9 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 500\*600\*850 | 米 | 0.5 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2900\*600\*40 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 2900\*150\*1 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 85 | 3F妇科治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 2400\*150\*1 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 86 | 3F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 1600\*350\*650 | 米 | 1.6 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 1.6 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 1600\*600\*40 | 米 | 1.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 1600\*150\*1 | 米 | 1.6 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 87 | 3F处置室 | 储物壁柜（上） | 3900\*350\*650 | 米 | 3.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3900\*350\*500 | 米 | 3.9 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 3100\*600\*850 | 米 | 3.1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3900\*600\*40 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 3900\*150\*1 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 88 | 4F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 89 | 4F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 门诊医技楼 |
| 90 | 4F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 门诊医技楼 |
| 91 | 4F配液室 | 无菌物品壁柜（上） | 2400\*350\*650 | 米 | 2.4 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2400\*350\*500 | 米 | 2.4 |
| 双抽双开下柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2400\*600\*40 | 米 | 2.4 |
| 不锈钢踢脚线 | 3200\*150\*1 | 米 | 3.2 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 92 | 4F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 2.5 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 2.5 |
| 双抽双开下柜 | 900\*600\*850 | 米 | 0.9 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 2.5 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 2.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 93 | 4F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 94 | 4F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 95 | 4F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 96 | 4F男更衣卫浴室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 97 | 4F女更衣卫浴室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 门诊医技楼 |
| 98 | 4F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 99 | 4F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2900\*350\*650 | 米 | 2.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2900\*350\*500 | 米 | 2.9 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 500\*600\*850 | 米 | 0.5 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2900\*600\*40 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 2900\*150\*1 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 100 | 4F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 2900\*350\*650 | 米 | 2.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 2900\*350\*500 | 米 | 2.9 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 500\*600\*850 | 米 | 0.5 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2900\*600\*40 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 2900\*150\*1 | 米 | 2.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 101 | 4F处置室 | 储物壁柜（上） | 3900\*350\*650 | 米 | 3.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3900\*350\*500 | 米 | 3.9 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 3100\*600\*850 | 米 | 3.1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3900\*600\*40 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 3900\*150\*1 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 102 | 5F护工值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 103 | 5F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 4 | 门诊医技楼 |
| 104 | 5F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 4 | 门诊医技楼 |
| 105 | 5F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 106 | 5F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 107 | 5F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 门诊医技楼 |
| 108 | 5F处置室 | 储物壁柜（上） | 6200\*350\*650 | 米 | 6.2 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 6200\*350\*500 | 米 | 6.2 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 3000\*600\*850 | 米 | 3 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 双抽双开下柜 | 2400\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6200\*600\*40 | 米 | 6.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 6200\*150\*1 | 米 | 6.2 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 109 | 5F处置室 | 储物壁柜（上） | 3900\*350\*650 | 米 | 3.9 | 门诊医技楼 |
| 可调节置物架（中） | 3900\*350\*500 | 米 | 3.9 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 3100\*600\*850 | 米 | 3.1 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3900\*600\*40 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢踢脚线 | 3900\*150\*1 | 米 | 3.9 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 110 | 1F男更衣间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 住院楼 |
| 111 | 1F女更衣间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 住院楼 |
| 112 | 1F一次更衣间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 113 | 1F二次更衣间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 114 | 1F一次更衣间（十万级） | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 115 | 1F二次更衣间（十万级） | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 116 | 1F更衣间 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 4 | 住院楼 |
| 117 | 1F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 118 | 1F配药室 | 无菌物品壁柜（上） | 3200\*350\*650 | 米 | 3.2 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 3200\*350\*500 | 米 | 3.2 |
| 双抽双开下柜 | 1600\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 大输液柜 | 900\*600\*2000 | 米 | 0.9 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3200\*600\*40 | 米 | 3.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 4100\*150\*1 | 米 | 4.1 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 119 | 2F开水配餐间 | 储物壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 2.5 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 2.5 |
| 双抽双开下柜 | 1700\*600\*850 | 米 | 1.7 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 2.5 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 2.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 120 | 2F保洁值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 121 | 2F处置室 | 储物壁柜（上） | 3000\*350\*650 | 米 | 3 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 3000\*350\*500 | 米 | 3 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2200\*600\*850 | 米 | 2.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*600\*40 | 米 | 3 |
| 不锈钢踢脚线 | 3000\*150\*1 | 米 | 3 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 122 | 2F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7350\*350\*650 | 米 | 7.35 | 住院楼 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1150\*350\*500 | 米 | 1.15 |
| 可调节置物架（中） | 6200\*350\*500 | 米 | 6.2 |
| 双抽双开下柜 | 4100\*600\*850 | 米 | 4.1 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.4 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 800\*600\*650 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 1.2 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 8100\*600\*40 | 米 | 8.1 |
| 不锈钢踢脚线 | 8500\*150\*1 | 米 | 8.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 123 | 2F第二治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 6500\*350\*650 | 米 | 6.5 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 6500\*350\*500 | 米 | 6.5 |
| 单抽单开下柜 | 300\*600\*850 | 米 | 0.3 |
| 双抽双开下柜 | 4000\*600\*850 | 米 | 4 |
| 转角柜 | 600\*600\*850 | 米 | 0.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 900\*600\*850 | 米 | 0.9 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6600\*600\*40 | 米 | 6.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 6000\*150\*1 | 米 | 6 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 124 | 2F器械间 | 器械柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 5 | 住院楼 |
| 125 | 2F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 住院楼 |
| 126 | 2F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 住院楼 |
| 127 | 2F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 128 | 2F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 129 | 2F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 130 | 2F中医综合治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4800\*350\*650 | 米 | 4.8 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 4800\*350\*500 | 米 | 4.8 |
| 双抽双开下柜 | 8700\*600\*850 | 米 | 8.7 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 1.2 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.4 |
| 四抽下柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.4 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 药品保险柜 | 1800\*600\*2000 | 米 | 1.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 12300\*600\*40 | 米 | 12.3 |
| 不锈钢踢脚线 | 13700\*100\*1 | 米 | 13.7 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 131 | 3-4F开水配餐间 | 储物壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 5 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 5 |
| 双抽双开下柜 | 1700\*600\*850 | 米 | 3.4 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 5 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 132 | 3F保洁值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 133 | 3-4F处置室 | 储物壁柜（上） | 3000\*350\*650 | 米 | 6 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 3000\*350\*500 | 米 | 6 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2200\*600\*850 | 米 | 4.4 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*600\*40 | 米 | 6 |
| 不锈钢踢脚线 | 3000\*150\*1 | 米 | 6 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 134 | 3-4F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7600\*350\*650 | 米 | 15.2 | 住院楼 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1150\*350\*500 | 米 | 2.3 |
| 可调节置物架（中） | 6450\*350\*500 | 米 | 12.9 |
| 双抽双开下柜 | 4100\*600\*850 | 米 | 8.2 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 800\*600\*650 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 1.6 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 8100\*600\*40 | 米 | 16.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 8500\*150\*1 | 米 | 17 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 135 | 3-4F第二治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 6500\*350\*650 | 米 | 13 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 6500\*350\*500 | 米 | 13 |
| 单抽单开下柜 | 300\*600\*850 | 米 | 0.6 |
| 双抽双开下柜 | 4000\*600\*850 | 米 | 8 |
| 转角柜 | 600\*600\*850 | 米 | 1.2 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 900\*600\*850 | 米 | 1.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6600\*600\*40 | 米 | 13.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 6000\*150\*1 | 米 | 12 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 136 | 3-4F器械间 | 器械柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 10 | 住院楼 |
| 137 | 3-4F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 住院楼 |
| 138 | 3-4F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 住院楼 |
| 139 | 3-4F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 140 | 3-4F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 141 | 3-4F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 142 | 3-4F女值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 143 | 3-4F中医综合治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4800\*350\*650 | 米 | 9.6 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 4800\*350\*500 | 米 | 9.6 |
| 双抽双开下柜 | 8750\*600\*850 | 米 | 17.5 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 四抽下柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 1.6 |
| 药品保险柜 | 1800\*600\*2000 | 米 | 3.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 12350\*600\*40 | 米 | 24.7 |
| 不锈钢踢脚线 | 13800\*150\*1 | 米 | 27.6 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 144 | 5-6F开水配餐间 | 储物壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 5 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 5 |
| 双抽双开下柜 | 1700\*600\*850 | 米 | 3.4 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 5 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 145 | 5-6F保洁值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 146 | 5-6F处置室 | 储物壁柜（上） | 3000\*350\*650 | 米 | 6 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 3000\*350\*500 | 米 | 6 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2200\*600\*850 | 米 | 4.4 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*600\*40 | 米 | 6 |
| 不锈钢踢脚线 | 3000\*150\*1 | 米 | 6 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 147 | 5-6F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7600\*350\*650 | 米 | 15.2 | 住院楼 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1150\*350\*500 | 米 | 2.3 |
| 可调节置物架（中） | 6450\*350\*500 | 米 | 12.9 |
| 双抽双开下柜 | 4100\*600\*850 | 米 | 8.2 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 800\*600\*650 | 米 | 1.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 1.6 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 8100\*600\*40 | 米 | 16.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 8500\*150\*1 | 米 | 17 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 148 | 5-6F第二治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 6500\*350\*650 | 米 | 13 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 6500\*350\*500 | 米 | 13 |
| 单抽单开下柜 | 300\*600\*850 | 米 | 0.6 |
| 双抽双开下柜 | 4000\*600\*850 | 米 | 8 |
| 转角柜 | 600\*600\*850 | 米 | 1.2 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 900\*600\*850 | 米 | 1.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6600\*600\*40 | 米 | 13.2 |
| 不锈钢踢脚线 | 6000\*150\*1 | 米 | 12 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 149 | 5-6F器械间 | 器械柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 10 | 住院楼 |
| 150 | 5-6F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 住院楼 |
| 151 | 5-6F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 住院楼 |
| 152 | 5-6F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 153 | 5-6F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 住院楼 |
| 154 | 5F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 住院楼 |
| 155 | 5-6F中医综合治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4800\*350\*650 | 米 | 9.6 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 4800\*350\*500 | 米 | 9.6 |
| 双抽双开下柜 | 8750\*600\*850 | 米 | 17.5 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 四抽下柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 1.6 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 1.6 |
| 药品保险柜 | 1800\*600\*2000 | 米 | 3.6 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 12350\*600\*40 | 米 | 24.7 |
| 不锈钢踢脚线 | 13750\*150\*1 | 米 | 27.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 2 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 2 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 2 |
| 156 | 7-17F开水配餐间 | 储物壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 27.5 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 27.5 |
| 双抽双开下柜 | 1700\*600\*850 | 米 | 18.7 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 27.5 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 27.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 11 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 11 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 11 |
| 157 | 7-17F保洁值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 11 | 住院楼 |
| 158 | 7-17F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 11 | 住院楼 |
| 159 | 7-17F处置室 | 储物壁柜（上） | 3000\*350\*650 | 米 | 33 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 3000\*350\*500 | 米 | 33 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2200\*600\*850 | 米 | 24.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*600\*40 | 米 | 33 |
| 不锈钢踢脚线 | 3000\*150\*1 | 米 | 33 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 11 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 11 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 11 |
| 160 | 7-17F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7600\*350\*650 | 米 | 83.6 | 住院楼 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1150\*350\*500 | 米 | 12.65 |
| 可调节置物架（中） | 6450\*350\*500 | 米 | 70.95 |
| 双抽双开下柜 | 4100\*600\*850 | 米 | 45.1 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 4.4 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 13.2 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 800\*600\*650 | 米 | 8.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 8.8 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 8.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 8100\*600\*40 | 米 | 89.1 |
| 不锈钢踢脚线 | 8500\*150\*1 | 米 | 93.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 11 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 11 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 11 |
| 161 | 7-17F第二治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 6500\*350\*650 | 米 | 71.5 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 6500\*350\*500 | 米 | 71.5 |
| 单抽单开下柜 | 300\*600\*850 | 米 | 3.3 |
| 双抽双开下柜 | 4000\*600\*850 | 米 | 44 |
| 转角柜 | 600\*600\*850 | 米 | 6.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 900\*600\*850 | 米 | 9.9 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 6600\*600\*40 | 米 | 72.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 6000\*150\*1 | 米 | 66 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 11 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 11 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 11 |
| 162 | 7-17F器械间 | 器械柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 55 | 住院楼 |
| 163 | 7-17F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 33 | 住院楼 |
| 164 | 7-17F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 33 | 住院楼 |
| 165 | 7-17F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 11 | 住院楼 |
| 166 | 7-17F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 11 | 住院楼 |
| 167 | 7-17F中医综合治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4800\*350\*650 | 米 | 52.8 | 住院楼 |
| 可调节置物架（中） | 4800\*350\*500 | 米 | 52.8 |
| 双抽双开下柜 | 8750\*600\*850 | 米 | 96.25 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 4.4 |
| 四抽下柜 | 400\*600\*850 | 米 | 4.4 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 8.8 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 13.2 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 8.8 |
| 药品保险柜 | 1800\*600\*2000 | 米 | 19.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 12350\*600\*40 | 米 | 135.85 |
| 不锈钢踢脚线 | 13750\*150\*1 | 米 | 151.25 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 11 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 11 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 11 |
| 168 | 1F更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 康复楼 |
| 169 | 1F处置室 | 储物壁柜（上） | 3600\*350\*650 | 米 | 3.6 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 3600\*350\*500 | 米 | 3.6 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2800\*600\*850 | 米 | 2.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3600\*600\*40 | 米 | 3.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 3600\*150\*1 | 米 | 3.6 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 170 | 7F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 康复楼 |
| 171 | 7F开水配餐间 | 储物壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 2.5 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 2.5 |
| 双抽双开下柜 | 1700\*600\*850 | 米 | 1.7 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 2.5 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 2.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 172 | 7F保洁值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 康复楼 |
| 173 | 7F处置室 | 储物壁柜（上） | 3000\*350\*650 | 米 | 3 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 3000\*350\*500 | 米 | 3 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2200\*600\*850 | 米 | 2.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*600\*40 | 米 | 3 |
| 不锈钢踢脚线 | 3000\*150\*1 | 米 | 3 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 174 | 7F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7900\*350\*650 | 米 | 7.9 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 6850\*350\*500 | 米 | 6.85 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1050\*350\*500 | 米 | 1.05 |
| 双抽双开下柜 | 4100\*600\*850 | 米 | 4.1 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.4 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 1.2 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 800\*600\*650 | 米 | 0.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 8100\*600\*40 | 米 | 8.1 |
| 不锈钢踢脚线 | 8500\*150\*1 | 米 | 8.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 175 | 7F第二治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7000\*350\*650 | 米 | 7 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 7000\*350\*500 | 米 | 7 |
| 双抽双开下柜 | 4800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 转角柜 | 600\*600\*850 | 米 | 0.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 900\*600\*850 | 米 | 0.9 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 7100\*600\*40 | 米 | 7.1 |
| 不锈钢踢脚线 | 6500\*150\*1 | 米 | 6.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 176 | 7F器械间 | 器械柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 5 | 康复楼 |
| 177 | 7F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 康复楼 |
| 178 | 7F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 3 | 康复楼 |
| 179 | 7F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 康复楼 |
| 180 | 7F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 1 | 康复楼 |
| 181 | 7F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 康复楼 |
| 182 | 7F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 2 | 康复楼 |
| 183 | 7F中医综合治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4800\*350\*650 | 米 | 4.8 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 4800\*350\*500 | 米 | 4.8 |
| 双抽双开下柜 | 8000\*600\*850 | 米 | 8 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 1.2 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 0.4 |
| 四抽下柜 | 900\*600\*850 | 米 | 0.9 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 0.8 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 0.8 |
| 药品保险柜 | 1800\*600\*2000 | 米 | 1.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 12100\*600\*40 | 米 | 12.1 |
| 不锈钢踢脚线 | 13500\*150\*1 | 米 | 13.5 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 1 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 1 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 1 |
| 184 | 8-13F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 12 | 康复楼 |
| 185 | 8-13F开水配餐间 | 储物壁柜（上） | 2500\*350\*650 | 米 | 15 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 2500\*350\*500 | 米 | 15 |
| 双抽双开下柜 | 1700\*600\*850 | 米 | 10.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 2500\*600\*40 | 米 | 15 |
| 不锈钢踢脚线 | 2500\*150\*1 | 米 | 15 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 6 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 6 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 6 |
| 186 | 8-13F保洁值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 康复楼 |
| 187 | 8-13F处置室 | 储物壁柜（上） | 3000\*350\*650 | 米 | 18 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 3000\*350\*500 | 米 | 18 |
| 脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 2200\*600\*850 | 米 | 13.2 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 3000\*600\*40 | 米 | 18 |
| 不锈钢踢脚线 | 3000\*150\*1 | 米 | 18 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 6 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 6 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 6 |
| 188 | 8-13F治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7900\*350\*650 | 米 | 47.4 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 6850\*350\*500 | 米 | 41.1 |
| 可调节输液篮框架(中） | 1050\*350\*500 | 米 | 6.3 |
| 双抽双开下柜 | 4100\*600\*850 | 米 | 24.6 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 7.2 |
| 配液区脚踏式垃圾柜（含垃圾桶、盖） | 800\*600\*650 | 米 | 4.8 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 大输液柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 4.8 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 4.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 8100\*600\*40 | 米 | 48.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 8500\*150\*1 | 米 | 51 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 6 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 6 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 6 |
| 189 | 8-13F第二治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 7000\*350\*650 | 米 | 42 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 7000\*350\*500 | 米 | 42 |
| 双抽双开下柜 | 4800\*600\*850 | 米 | 28.8 |
| 转角柜 | 600\*600\*850 | 米 | 3.6 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 900\*600\*850 | 米 | 5.4 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 7100\*600\*40 | 米 | 42.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 6500\*150\*1 | 米 | 39 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 6 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 6 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 6 |
| 190 | 8-13F器械间 | 器械柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 30 | 康复楼 |
| 191 | 8-13F男更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 18 | 康复楼 |
| 192 | 8-13F女更衣室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 18 | 康复楼 |
| 193 | 8-13F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 康复楼 |
| 194 | 8-13F值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 6 | 康复楼 |
| 195 | 8-13F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 12 | 康复楼 |
| 196 | 8-13F实习生值班室 | 六门更衣柜（电子锁） | 900\*500\*2000 | 组 | 12 | 康复楼 |
| 197 | 8-13F中医综合治疗室 | 无菌物品壁柜（上） | 4800\*350\*650 | 米 | 28.8 | 康复楼 |
| 可调节置物架（中） | 4800\*350\*500 | 米 | 28.8 |
| 双抽双开下柜 | 8000\*600\*850 | 米 | 48 |
| 转角柜 | 1200\*600\*850 | 米 | 7.2 |
| 贵重药品柜 | 400\*600\*850 | 米 | 2.4 |
| 四抽下柜 | 900\*600\*850 | 米 | 5.4 |
| 推板式垃圾柜（含垃圾桶） | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 水槽柜 | 800\*600\*850 | 米 | 4.8 |
| 冰箱柜 | 800\*600\*2000 | 米 | 4.8 |
| 药品保险柜 | 1800\*600\*2000 | 米 | 10.8 |
| 抗菌防霉医用台面（下） | 12100\*600\*40 | 米 | 72.6 |
| 不锈钢踢脚线 | 13500\*150\*1 | 米 | 81 |
| 不锈钢水池 | 470\*370\*200 | 套 | 6 |
| 感应式水龙头 | 高抛 | 套 | 6 |
| 亚克力挡板（根据现场尺寸订制） | 标准 | 套 | 6 |
| 198 | 7F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 16 | 康复楼 |
| 199 | 9、11、13F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 48 | 康复楼 |
| 200 | 8、10、12F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 48 | 康复楼 |
| 201 | 2F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 16 | 病房楼 |
| 202 | 3F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 16 | 病房楼 |
| 203 | 4F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 16 | 病房楼 |
| 204 | 5F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 16 | 病房楼 |
| 205 | 6F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 16 | 病房楼 |
| 206 | 7、9、11、13、15、17F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 96 | 病房楼 |
| 207 | 8、10、12、14、16F病房 | 嵌入式更衣柜（电子锁） | 1500\*500\*2400 | 组 | 80 | 病房楼 |
| **一、护士站技术参数**  **1.整体材质**  ①钢质护士站由框架式站体及各类型活动配柜组合而成；站体支撑框架采用为厚度为2.0mm的电解钢板。  ②站体外饰面、内饰面及各类型配柜及其它钢质部分全部采用厚度为1.0mm的电解钢板。  **2.钢板喷涂**  电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击。表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，喷涂采用流水线喷涂，避免人的因素影响加工精度，导致产品间的质量差异。  **3.台面材质**  护士站上台面、下台面全部采用复合亚克力材质人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能；台面颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格。  **4.五金配件**  ①锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格。  ②导轨：采用三节医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。  **5.底座部分**  采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步，同时满足院感管理要求。  **二、操作台、壁柜、更衣柜技术参数**  **1.整体材质**  所有柜体钢质部分需全部采用厚度为1.0mm的电解钢板制作。  **2.钢板喷涂**  电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击。表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，喷涂采用流水线喷涂，避免人的因素影响加工精度，导致产品间的质量差异。  **3.台面材质**  台面全部采用全部采用医用抗污石英石，板材厚度为15mm±0.5mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能；台面颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格。  **4.五金配件**  ①锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格。  ②导轨：采用三节医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。  ③水槽\水龙头：国标SUS304不锈钢台下式单槽盆，高抛式感应式水龙头。  **5.底座部分**  采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高度为150mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步，同时满足院感管理要求。 | | | | | | |