**邻水县中医医院叫号系统采购项目询价公告**

**一、 采购单位：邻水县中医医院**

**二、项目名称：排队叫号系统**

**三、项目预算：65000元。**

**四、采购项目内容及技术参数要求：见技术参数要求附件**

**五、报价需求：**

1、报价方式及时间： 2018年6月29日16：00分(北京时间)在邻水县中医医院门诊5楼会议室现场书面报价；或者提前将书面密封报价文件提交至邻水县中医医院住院部六楼信息科，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

2、报价含增值税税金。

3、报价时须提供企业营业执照（经营范围内容须包含所投产品）、税务登记证、机构代码证（已办理“三证合一”的可只提供营业执照 ）或复印件加盖公章。

4、须提供应标参数。

5、询价采购截止时间结束后，参加询价采购的供应商不足三家的，为不影响采购活动的正常进行，询价采购单位在征得相关主管部门同意后，转为其他采购方式不再另行通知。

**六、询价、公布及联系方式：**

本次询价将于2018年6月29日16：00分(北京时间)在邻水县中医医院门诊5楼会议室对报价进行现场开启公布，邀请报价人按时出席。

联系方式：刘老师 0826-3268733

 邻水县中医医院

 2018年6月22日

**叫号系统硬件参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名** | **配置参数** | **数量/单位** | **备注** |
| 1 | 分诊叫号显示大屏 | 屏幕尺寸：≥45寸分 辨 率：≥1920\*1080比 例：16:9 | 1台 |  |
| 2 | 分诊叫号终端 | 屏幕尺寸：≥7寸内存容量：≥512m储存容量：≥4G | 3台 |  |

**叫号系统软件技术参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术要求规格** |
| 1 | 叫号系统软件安装2套 |
| 2 | 支持条码打印 |
| 3 | 技师可以通过该系统有秩序地分室、提示/呼叫患者检查 |
| 4 | 系统具有定时自动开机，定时自动关机的功能 |
| 5 | 分诊叫号显示大屏，可设置1个或多个叫号队列同屏显示。可设置字体大小或颜色，可自定义设置屏幕下方滚动字幕 |
| 6 | 支持上下班时间的设定 |
| 7 | 系统应同步实现呼叫内容显示屏及语音的自动提示功能。提示内容包括病人排队号码、病人姓名、检查诊室、检查部位等内容 |
| 8 | 系统中技师操作终端应实现重复呼叫、选择性呼叫、过号呼叫等功能 |
| 9 | 系统应支持虚拟方式的呼叫终端，实现软件呼叫 |
| 10 | \*与原PACS数据系统无缝对接 |

**高拍仪硬件参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名** | **配置参数** | **数量/单位** | **备注** |
| 1 | 高拍仪 | 像 素：≥500万光学分辨率：2592\*1944ppi对焦方式：定焦使用系统：Windows XP\7\8\10以上版本 | 1台 |  |

**软件技术参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术要求规格** |
| 1 | 软件系统安装1套 |
| 2 | 支持对纸质申请单扫描，自动转化DICOM格式上传至服务器归档 |
| 3 | 打开病人检查影响时，同时打开病人扫描申请单的影像，供医师参照诊断 |
| 4 | \*与原PACS系统数据无缝对接 |